**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**за обществена поръчка с предмет: „Закупуване на хардуер за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““**

**I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА**

Предмет на поръчката представлява доставка на хардуер за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | | **Мярка** | **Количество** |
| **1** | Твърди дискове | Брой | 22 |

**II. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

Предлаганият хардуер трябва да бъде:

а. Нов, неупотребяван, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера;

б. Да предлага висока надеждност;

в. Предлаганата техника да съответства на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническата спецификация и да е в текущата продуктова листа на производителя и за нея да е осигурено гаранционно сервизно обслужване.

**III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА КЪМ ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

1. Да достави, монтира, тества и въведе в експлоатация хардуера.
2. Да има включена безплатна софтуерна поддръжка на системния софтуер (BIOS, firmware, драйвери и т.н.) в рамките на жизнения му цикъл. Тази поддръжка трябва да е свободно достъпна от WEP сайта на производителя.
3. Да осигури сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок, считано от подписване на окончателния протокол за доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на техниката.
4. Да извърши сервизното обслужване на мястото на доставката, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ със собствени сервизни специалисти отстранява възникналата повреда.
5. Да достави дисковете с необходимите шасита за монтаж.
6. Гаранционното сервизно обслужване да включва разходи за труд, резервни части и транспорт.
7. Гаранционният срок, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на техниката, следва да бъде съгласно сроковете посочени в Раздел V за всеки от артикулите.
8. Да осигури гаранционната сервизна поддръжка и да отстранява възникнал проблем в рамките на работното време на възложителя при максимално време на реакция/отстраняване на повредата – 48/100 часа от получаването на сервизната заявка.
9. В случай на невъзможност повредата на дефектиралата гаранционна стока да бъде отстранена в уговорения срок по т. 7, същата следва да бъде заменена с друга за временно ползване.
10. Да осигури за своя сметка товаро-разтоварните дейности и транспорта по доставката до мястото на изпълнение на поръчката, включително и за времето на гаранционното сервизно обслужване.
11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни недостатъци);

* + при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в техническата спецификация;

б) качество (скрити недостатъци):

* + при констатиране на дефекти при употреба на стоките.

в) Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни.

г) При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в десет дневен срок от получаване на рекламацията, за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне, количеството липсващи в доставката некомплектни/несъответстващи договорени стоки.

д) Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на гаранционното обслужване на доставените стоки.

е) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти чрез изпращане на сервизна заявка.

ж) В сервизната заявка се посочва номера на договора, точното количество на стоките с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

з) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 10 (десет) дневен срок от получаване на рекламация за скрити недостатъци, да замени доставените дефектни стоки за своя сметка и риск.

и) Стоките, обект на рекламация, се съхраняват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до уреждане на рекламациите.

**IV. Условия по ИЗПЪЛНЕНИЕ на ДОСТАВКАта**

1. Определеният за изпълнител участник се задължава да достави, монтира, тества и въведе в експлоатация техниката, както следва: 22 (двадесет и два) броя твърди диска. Доставката следва да се извърши в сградата на централна администрация на ИА ГИТ, на адрес гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3.
2. Срокът за доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на хардуера е до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят лица за контакт, които координират качественото и своевременно изпълнение на договора за обществената поръчка. Доставката, монтажът, тестването и въвеждането в експлоатация се приема от определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица с подписване на приемо-предавателни протоколи.

**V. ДЕТАЙЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИЗИСКВАНата техника**

**Твърди дискове за СЪРВЪР HP Proliant DL580p Gen7 – 4 броя. 12 месеца гаранционна поддръжка.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърд диск за модел сървър | Капацитет | Скорост (rpm) | Интерфейс | Размер | Скорост | Други |
| HP Proliant DL580p Gen7 | 600 GB | 10000 | SAS | 2.5" | **6GB/s** | **dual port** |

**ТВЪРДИ ДИСКОВЕ ЗА сървър HP Proliant DL360p Gen8 – 4 БРОЯ. 12 месеца гаранционна поддръжка.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърд диск за модел сървър | Капацитет | Скорост (rpm) | Интерфейс | Размер | Скорост | Други |
| HP Proliant DL360p Gen8 | 300 GB | 10000 | SAS | 2.5" | **6GB/s** | **dual port** |

**ТВЪРДИ ДИСКОВЕ ЗА дисков масив HP P2000 – 10 броя. 12 месеца гаранционна поддръжка.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърд диск за модел дисков масив | Капацитет | Скорост (rpm) | Интерфейс | Размер | Скорост | Други |
| HP P2000 | 300 GB | 10000 | SAS | 2.5" | 6GB/s | **dual port** |

**ТВЪРДИ ДИСКОВЕ ЗА ДИСКОВ МАСИВ Eternus DX100 S3 – 4 БРОЯ. 12 месеца гаранционна поддръжка.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърд диск за модел дисков масив | Капацитет | Скорост (rpm) | Интерфейс | Размер | Скорост |
| Eternus DX100 S3 | 1800 GB | 10000 | SAS | 2.5" | 12GB/s |

***Важно !!! Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент". В случай, че в техническата спецификация конкретен параметър на описаната техника е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение техника с еквивалентни технически характеристики.***