**Техническо предложение**

**въз основа на сключено Рамково споразумение**

**№ СПОР-27/21.11.2019. г., за процедура по чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет**

**„ДОСТАВКА НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ИА ГИТ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Устройство** | **Марка:** | **Модел:** |
| **[КПУ-3.1] Черно-бяла копирна система - принтер, скенер, копир** |  |  |

**[КПУ-3.1] Черно-бяла копирна система - принтер, скенер, копир**

| **Показател** | **Минимални изисквания** | **Предложение на изпълнителя по рамковото споразумение** |
| --- | --- | --- |
| Функции | Принтер, скенер, копир |  |
| Технология на печат | Лазерна |  |
| Тип | черно-бял |  |
| Размер на хартията | A4-A3 |  |
| Скорост при печат едностранно | 35 стр./мин А4  |  |
| Скорост на сканиране едностранно | 35 стр./мин А4  |  |
| Разделителна способност на печат | 600 x 600 dpi |  |
| Разделителна способност на сканиране | 600 x 600 dpi |  |
| Разделителна способност на копиране | 600 х 600 dpi |  |
| Процесор  | 1 GHz |  |
| Памет | 2 GB RAM, хард диск 150 GB |  |
| Автоматичен двустранен печат/копиране/сканиране | Да |  |
| Автоматично подаващо устройство (ADF) | 60 листа |  |
| Стандартни тави | 2 x 500 листа A4/A3 |  |
| Максимално месечно натоварване | 100 000 страници |  |
| Работа с рециклирана хартия | Да |  |
| Интерфейс | USB 2.0 или по-нова версия, печат от/сканиране на USB носител, Ethernet |  |
| Зуминг (увеличение) | 25 – 400% |  |
| Контрол на достъпа | Възможност за работа с машината на потребители, които да се идентифицират с токен, чип-карта или парола. Възможност за работа с Print Server или еквивалентно. |  |
| Touch дисплей | Изисква се |  |
| Стандартни графични езици | PCL 6, PostScript 3 или еквивалент |  |
| Скенер | Възможност за сканиране на документи във формати PDF, JPEG и TIFF – scan to e-mail;Network TWAIN scan или еквивалентно; |  |
| Мрежова карта | 100/1000 Ethernet, RJ-45 |  |
| Мрежови протоколи | TCP/IP, HTTP, TCP |  |
| Консумативи | Да се достави с пълен комплект оригинални консумативи за отпечатване на мин. 100 000 копия, при 5% покривност на отпечатана страница формат А4 |  |
| Система за управление на печат | Възможност за контролиран достъп до печата, копирането и сканирането; |  |
| Съвместимост с операционнни системи  | MS Windows 7 Pro/8/8.1/10 Pro (32/64bit)  |  |
| Захранващ кабел | Да бъде съвместим с контакт тип „Шуко“– CEE 7/3 и CEE 7/5 или еквивалентно, с дължина не по малко от 1,5 м. |  |
| Интерфейсен кабел | Да |  |
| Техническа документация | На хартия или CD-ROM на български език и/или английски език |  |

**Предлагаме 36 месеца гаранционна поддръжка, считано от датата на доставка на техниката.**

**Съгласни сме да извършваме доставка на техниката в срок до 30 календарни дни от датата на сключване на договора, или от датата на подаване на конкретна заявка.**

***Забележка:*** *Изпълнителите по рамковото споразумение следва да попълнят Образеца на техническо предложение с конкретните техническите параметри на техниката, която ще доставят. Техническите параметри на техниката следва да са същите или по-добри от тези, заложени в Техническата спецификация на ЦОП. Рамковите изпълнители нямат право да оставят празен ред при попълването на параметрите за съответната техника. Рамковите изпълнители нямат право да предлагат техника различна от търговската марка, която са декларирали в откритата централизирана процедура.*