**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 82. АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ИА ГИТ““**

**СЪГЛАСНО РС №СПОР-27/21.11.2019 г., ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
„ДОСТАВКА НА ПРИНТЕРИ, СКЕНЕРИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА“**

**[КПУ-3.1] Черно-бяла копирна система - принтер, скенер, копир**

| **Показател** | **Минимални изисквания** |
| --- | --- |
| Функции | Принтер, скенер, копир |
| Технология на печат | Лазерна |
| Тип | черно-бял |
| Размер на хартията | A4-A3 |
| Скорост при печат едностранно | 35 стр./мин А4  |
| Скорост на сканиране едностранно | 35 стр./мин А4  |
| Разделителна способност на печат | 600 x 600 dpi |
| Разделителна способност на сканиране | 600 x 600 dpi |
| Разделителна способност на копиране | 600 х 600 dpi |
| Процесор  | 1 GHz |
| Памет | 2 GB RAM, хард диск 150 GB |
| Автоматичен двустранен печат/копиране/сканиране | Да |
| Автоматично подаващо устройство (ADF) | 60 листа |
| Стандартни тави | 2 x 500 листа A4/A3 |
| Максимално месечно натоварване | 100 000 страници |
| Работа с рециклирана хартия | Да |
| Интерфейс | USB 2.0 или по-нова версия, печат от/сканиране на USB носител, Ethernet |
| Зуминг (увеличение) | 25 – 400% |
| Контрол на достъпа | Възможност за работа с машината на потребители, които да се идентифицират с токен, чип-карта или парола. Възможност за работа с Print Server или еквивалентно. |
| Touch дисплей | Изисква се |
| Стандартни графични езици | PCL 6, PostScript 3 или еквивалент |
| Скенер | Възможност за сканиране на документи във формати PDF, JPEG и TIFF – scan to e-mail;Network TWAIN scan или еквивалентно; |
| Мрежова карта | 100/1000 Ethernet, RJ-45 |
| Мрежови протоколи | TCP/IP, HTTP, TCP |
| Консумативи | Да се достави с пълен комплект оригинални консумативи за отпечатване на мин. 100 000 копия, при 5% покривност на отпечатана страница формат А4 |
| Система за управление на печат | Възможност за контролиран достъп до печата, копирането и сканирането; |
| Съвместимост с операционнни системи  | MS Windows 7 Pro/8/8.1/10 Pro (32/64bit)  |
| Захранващ кабел | Да бъде съвместим с контакт тип „Шуко“– CEE 7/3 и CEE 7/5 или еквивалентно, с дължина не по малко от 1,5 м. |
| Интерфейсен кабел | Да |
| Техническа документация | На хартия или CD-ROM на български език и/или английски език |

**Гаранционна поддръжка:** 36 месеца, считано от датата на доставка на техниката.

**Срок за доставка**: до 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора, или датата на подаване на конкретна заявка.

*Всяко посочване на конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение, техническа референция, марка или други следва да се разбират за посочените или еквивалентни.*